输入参数说明：

Com为发卡机与计算机所连接的串口号 1：COM1,2:COM2 ......
CardNo:卡号，1 到 16777215
SystemCode:来自门锁数据库msc表的SystemCode，数据库默认路径为C:\HUNELOCK\DATA\HData，需厂家打开数据库
HotelCode:来自门锁数据库msc表的HotelCode，数据库默认路径为C:\HUNELOCK\DATA\HData，需厂家打开数据库
RoomAddress:房间地址,11 位数字, ”01”(固定值)+Building(2 位)+Floor(2 位)+Room(2位)+ Door (2 位). 参照门锁厂家软件的房间设置
SDIn：入住日期，格式“yy-mm-dd”，不能用“yyyy-mm-dd”
STIn：入住时间，格式“hh:nn:ss”
SDOut：终止日期，格式“yy-mm-dd”，不能用“yyyy-mm-dd”
STOut：终止时间，格式“hh:nn:ss”
TerminateOld：0或1；1则终止旧客人卡

操作：选择新制卡或者复制卡


其他参数均为默认参数